
OBRAZAC 1

Naručilac: “Parking servis Herceg Novi” doo Herceg Novi
Broj: 4/21
Datum:04.05.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list“ CG, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), “Parking servis Herceg  Novi” doo Herceg Novi objavljuje

                                                ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
                                                   ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: “Parking servis Herceg Novi” doo Herceg Novi
	Lice za davanje informacija: Marija Pavlović


	Adresa: Mića Vavića br.1
	Poštanskibroj: 85340

	Sjedište: Herceg Novi
	PIB (Matičnibroj):  02819848


	Telefon: +382 (031) 324-127
	Faks: +382 (031) 324-127

	E-mailadresa: 
mpavlovic.parkinghn@gmail.com
parkinghn@t-com.me


	Internet stranica (web): www.parkinghn.me



II Predmet nabavke

· roba

III  Opis predmeta nabavke	

	Nabavka vertikalne signalizacija i info tabli




IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a je 8.000,00€.


V  Tehničke karakteristike ili specifikacije


	
	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
	Primjenjena standardna vertikalna signalizacija je veličine, oblika i boje prema važećim standardima I usaglašena je sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. list CG. broj 035/21 od 05.04.2021).
Standardna signalizacija, odnosno standardni saobraćajni znakovi treba da budu izrađeni prema detaljima i crtežima prikazanim u odgovarajućim standardima.Nestandardni saobraćajni znakovi treba da budu izrađeni prema detaljima tj. crtežima dobijenim od investitora.
Podloga lica znakova je od retroreflektujućeg materijala normalnog intenziteta retrorefleksije. 
Svi znakovi moraju biti konstruktivno izrađeni
tako da su po montaži obezbjeđeni od okretanja ili smicanja sa ojačanjem za šelne na poleđini znaka (obaveza isporučioca opreme).
Table treba da budu izrađene tako da se svaka tabla pojedinačno može premjestiti, a na njeno mjesto izraditi i postaviti  druga.
Tokom transporta, saobraćajni znakovi moraju biti obezbjeđeni od oštećenja. Prije ugradnje
(postavljanja) na terenu ispravnost znakova se mora konstatovati od strane lica određenog za nadzor. Znakovi moraju da ispune zahtjeve u pogledu otpornosti na mehaničke uticaje i da posle djelovanja na njih, ne dođe do razaranja i samoodvijanja pričvršćenih dijelova.
Postavljeni znakovi moraju biti obezbjeđeni od okretanja i smicanja. Znakovi se postavljaju tako da njihova ravan odstupa od horizontale za 3o do 5o u polje od normale na osu puta.
Ivice tabli pootrebno je da budu dvostruko povijene.
Izvođač je dužan da uradi proračun svih tabli na mehaničke uticaje i dejstvo vjetra za zonu u kojoj se tabla postavlja, i na osnovu istog primijeni adekvatna ojačanja.
U cijenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je isporuka i doprema do adrese Naručioca,kao i svi elementi za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, zavrtnji, manžetne i dr.).

Kontrola kvaliteta: Izvođač mora posjedovati atest proizvođača za sve materijale koji se koriste prilikom izrade standardnih saobraćajnih znakova.
Materijali za izradu lica parking tabli moraju imati retrorefleksiju klase 1.
Izvođač radova mora dostaviti uzorak folije koju koristi prilikom izrade.
	
	

	
	Reflektujući saobraćajni znak sa priborom za montažu
	Mjerenje i plaćanje:Plaća se po 1 (jednom) komadu dostavljenog saobraćajnog znaka prema specifikaciji iz građevinske knjige i prema jediničnoj cijeni.
NAPOMENA: Isporuka se vrši sukcesivno, po narudzbi naručioca , u roku od 5 dana od dana potvrde narudžbe.
Naručilac zadržava pravo definisanja količine i vrste znakova prema potrebi i utrošku, do pune količine u toku jedne godine.


	
	

	R.B..
	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	1.
	Tabla saobraćajne signalizacije, znak “Parkiralište”, Klasa I
	400x600 mm
	kom
	65

	2.
	Parking table, Klasa I
	900x600 mm
	kom
	65



Isporuka se vrši sukcesivno, po narudžbi Naručioca, u roku od 10 dana od dana potvrde Narudžbe, u periodu od 12 mjeseci od zaključivanja Ugovora. Naručilac zadržava pravo definisanja količine i vsrte znakova po potrebi i utrošku, do pune količine u toku jedne godine.
Ponuđač mora posjedovati atest proizvođača za sve materijale koji se koriste prilikom izrade standadnih saobraćajnih znakova.

VI Način plaćanja	

	Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun ponuđača,po Ugovoru.Plaća se po 1 (jednom) komadu dostavljenog saobraćajnog znaka prema specifikaciji iz građevinske knjige i prema jediničnoj cijeni. Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.



VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

	Isporuka se vrši sukcesivno, po narudžbi Naručioca, u roku od 10 dana od dana potvrde Narudžbe, u periodu od 12 mjeseci od zaključivanja Ugovora. Naručilac zadržava pravo definisanja količine i vsrte znakova po potrebi i utrošku, do pune količine u toku jedne godine.



VIII Kriterijum za vrednovanje ponude
· najniža ponuđena cijena                                                                             broj bodova  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda	

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom  17.05.2021 godine do 9:00 sati.
[bookmark: _GoBack]Ponude će se otvoriti dana  17.05.2021. godine, u  09:30 sati. 


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

	Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje ponuda.




XI Druge informacije

	Ponuđač je obavezan dostaviti sledeće:
- Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koja je data u prilogu.

Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude.
Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost.
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.
Ponuda ne može biti alternativna.
 U skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu sprovođena jednostavnih nabavki otvaranje ponuda nije javno.
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između naručioca i tog privrednog subjekta.
U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.





       Službenik za javne nabavke                                                          Ovlašćeno lice naručioca
               Marija Pavlović                                                                             Miladin Vidaković


___________________________                   M.P.                        ________________________




















OBRAZAC 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br.61/20, 65/20, 71/20 i 102/20)   ____ponuđač_____dostavlja

I  Z  J  A V U

	Kojom potvrđuje da u potpunost iispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _________ od ________ za nabavku _____________ procijenjene vrijednosti ___________ €.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu.


                                                    Ovlašćeno lice                             ______ime i prezime_____

                                                                                                     ______svojeručni potpis____

                                                                                                                         M.P.
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