 OBRAZAC 1  

Pošta Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 00073/14363/5 -22/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 139
Podgorica, 03.08.2022.godine.
	


Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Pošta Crne Gore AD Podgorica objavljuje      





	                                            



TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka  usluge - Usluga nadogradnje GPS sistema i prilagođavanje potrebama Pošte Crne Gore
 (predmet javne nabavke)



Predmet nabavke se nabavlja:

· kao cjelina 











1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora



3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


· Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
· kao cjeline je 25.000,00 €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Sama priroda posla zahtijeva da se nabavka usluge -  Usluga nadogradnje GPS sistema i prilagođavanje potrebama Pošte Crne Gore -  organizuje kao jedinstvena cjelina. 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

· ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

· Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

· Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

· Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 

6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
· garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 
1) odnos cijene i kvaliteta :
x najniža ponuđena cijena       broj bodova           90
x kvalitet(rok izvršenje ugovora)      broj bodova   10

1. Ponude po potkriterijumu cijena, vrednovaće se na sljedeći način:
Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90.
Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:
C=(Cmin/Cp) X 90
Gdje je:
C – Broj bodova za ponuđenu cijenu,
Cmin – Najniža ponuđena cijena,
Cp – Ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu..
Ako je ponuđena cijena 0,00€, prilikom vrednovanja te cijene po potkriteriumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01€.

1. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 
Maksimalan broj bodova po podkriterijumu kvalitet je 10.
Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli:
K= (Kmin//Kp)x10
gdje je:
K – broj bodova za ponuđeni kvalitet,
Kmin- najkraći rok izvršenja ugovora 
Kp- ponuđeni rok izvršenja ugovora 
[bookmark: _GoBack]
Rok izvršenje ugovora je od 90 do 150 dana od dana zaljučivanja ugovora.
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

· crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 05.09.2022. godine do 09:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 05.09.2022. godine u 09:30 sati. 

·  Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca  Pošta Crne Gore AD, ul.Slobode br.1, 81000 Podgorica 
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi naručioca Pošta Crne Gore AD, ul.Slobode br.1, 81000 Podgorica, s tim što garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,
radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 05.09.2022. godine do 09:00 sati.
Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana 05.09.2022.godine u 09:30 sati u prostorijama naručioca na adresi,Ul. slobode br.1, Podgorica. 

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.


11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

· ne

12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

x Rješavanje sporova
Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ugovora ili je vezan za ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće  riješen pred nadležnim sudom u Podgorici.
x Raskid Ugovora
Ugovorne strane su saglasne da do raskida  Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom i prihvaćenom ponudom. 
U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. 

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.
Izvršilac  nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG” br.074/19 od 30.12.2019.godine).


14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

















15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Pošta Crne  Gore  AD
Broj :00073 /14363/5-22/22
Podgorica, 03.08.2022 godine.



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 139 iz Plana javnih nabavki broj: 00070-476 od 18.01.2022.godine i Izmjene plana br.00070- 476/4 od 22.07.2022.godine za nabavkuu sluge  – Usluga nadogradnje GPS sistema i prilagođavanje potrebama Pošte Crne Gore, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


          Ovlašćeno lice naručioca,Žarko Vučinić    ________________________
                                                                                                            s.r.
                       Službenik za javne nabavke, Stanka Pejović      ________________________ 
       s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke,Žarko Vučinić   __________________
       s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Aleksandar Ivančević  __________                   
                                                                                                                     s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Darko Sinđić   __________________
                                                                                                                                  s.r                 
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,Jelena Jovović  __________________
        s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Anja Rešetar ___________________
      s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,  Stanka Pejović  __________________
         s.r.         












16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

















Prilog br.1
Opis GPS sistema



Sistem za satelitsko lociranje i praćenje pošiljaka u poštanskom torbama treba da je cjelovito rješenje sa svom potrebnom programskom i hardverskom opremom koja se u roku od 30 dana može implementirati i dati na upotrebu krajnjim korisnicima.

Svi komercijalni operativni sistemi, komercijalne baze podataka i komercijalne mape i drugi softveri na kojima se izvršavaju servisi usluge moraju biti licencirani/e u skladu sa važećim domaćim i stranim propisima koji regulišu datu oblast ili u vlasništvu sa autorskim pravima što se potvrđuje validnim dokumentom relevantne domaće institucije.

Sistem treba da čuva sve podatke minimalno 5 ( pet ) godina. Dostupnost sistema treba da je 99.9% godišnje (maksimalno vrijeme nedostupnosti 8.76 sati godišnje) osim ako nije uzrokovana problemima trećih isporučioca (prenos podataka, snabdijevanje el. energijom ili drugom višom silom...)

U smislu prethodno navedenog ponuđač treba da ima pouzdanu IKT infrastrukturu (implementiran siguran prenos podataka od i do GNSS uređaja sa pouzdanom komunikacionom infrastrukturom, osigurano kontinuirano snabdijevanje el. energije, osigurane druge aspekte sigurnosti tipa fizičke i organizacione sigurnosti...). U tom pogledu ponuđač  treba da posjeduje uvedene standarde kojim se definišu dati zahtjevi kao što su ISO 9001 i ISO 27001. Isto se dokazuje validnim dokumentom – sertifikatom. 

Sistem treba da je integrisan sa sistemom za nadzor i praćenje pošiljaka u poštanskom torbama

GNSS uređaji  koje nose poštari u poštanskom torbama, prikupljaju podatke koji se bežično šalju putem GSM mreže (GPRS protokolom). Prikupljeni podaci treba da se sigurno transportuju u centralu (putem L2L VPN IPSec tunela) gdje se pohranjuju, obrađuju, po potrebi proslijeđuju drugim informacionim sistemima te na kraju putem WEB aplikacije daju krajnjem korisniku na upotrebu. Pristup i transport podataka korisnika putem WEB aplikacije treba biti osiguran putem validnog SSL sertifikata.

GNSS sistem za praćenje pošiljaka u poštanskom torbama treba da omogući pregled geografskih pozicija praćenih pošiljaka u poštanskom torbama u realnom vremenu u skladu sa predefinisanim intervalom praćenja (npr.min 20 sec). Podaci o pozicijama treba da sadrže status kretanja lica (kretanje, stajanje, mirovanje), smjer kretanja, brzinu kretanja (opciono za lično praćenje), kao i vrijeme prijema podatka. 

Treba da postoji mogućnost da se podatak o lokaciji praćenja pošiljaka u poštanskom torbama

osvježi na zahtjev korisnika sistema u bilo kojem trenutku.



Pored tekstualnih podataka treba da postoji i grafički prikaz lokacija na mapi.



Podaci o praćenim pošiljakama u poštanskom torbama treba da su dostupni korisnicima sistema u real-time i statističkim pregledima i treba da sadrže sljedeće: ID poštara, ime poštara, trenutnu poziciju u vidu inverznog geokoda (država, opština, naselje, ulica...), brzinu kretanja, status GNSS uređaja.

Aplikacija treba da je intuitivna i jednostavna za korištenje. Preglednost svih uređaja treba da je dobra, naročito u slučaju praćenja većeg broja praćenih objekata. Treba da postoji mogućnost brzog pristupa često korištenim servisima i izvještajima u okviru aplikacije. Aplikacija treba da ima mehanizam za brzo lociranje i fokusiranje pojedinačnih uređaja i njihovih podataka. 

Pretraživanje sistema po raznim kriterijumima mora biti intuitivno i jednostavno za korištenje. Treba da postoje dodatne mogućnosti prikaza kao što su stanje u saobraćaju, informacije od AMS službi, brza pretraga ulica i slično.

Aplikacija treba da ima servise za rad i manipulaciju POI-ima, servis za optimizaciju posjeta POI-a i kontrolu izvršenja planova posjeta sa pregledom planirane rute kretanja i ostvarne rute, planiranje ruta i rutiranje.

Osobe koje posjeduju ovlaštenja pristupa treba da mogu koristiti aplikaciju u njenoj punoj funkcionalnosti sa bilo kojeg računara koji ima pristup Internetu, a bez prethodne instalacije softvera ili mapa na računar s kojeg se pristupa usluzi.

Aplikacija treba da ima mogućnost administriranja podataka od strane ovlaštenih osoba i to:

· administriranje podataka o poštarima

· administriranje prava pristupa pojedinim grupama

· administracija sigurnosti pristupa 

· administracija dostavljanja izvještaja 

· administriranje podataka o tačkama od interesa 

· administriranje zadatih ruta kretanja

· administriranje reonima i poštama u skladu sa organizacijom poslovnih procesa ugovornog organa.



Kontrola pristupa i grupe radnika koji se kontrolišu

Kontrola pristupa za korisnika treba da se obavlja provjerom korisničkog imena i lozinke, a prijava na sistem se obavlja po sigurnom kriptovanom komunikacijskom kanalu putem validnog SSL sertiikata (sa mogućnošću ukidanja ove opcije po potrebi).  

Sistem treba da ima mogućnost definisanja više različitih podgrupa poštara grupisanih po poštinim internim organizacionim pravilima, te mogućnost kreiranja i posebnih naloga za pristup istim.

Sistem treba da omogućava hijerarhijski pristup (neki nalozi imaju više ovlaštenja na sistemu od drugih u zavisnosti od potreba i zaduženja korisnika).

Sistem treba da ima mogućnost kreiranja privremenih naloga od strane glavnog naloga –administratora sistema u smislu vremenskog ograničenja trajanja naloga kad se pojavi potreba davanja pristupa sistemu nekim licima na ograničeno vrijeme važenja.

Ukoliko je poštar u roaming-u (van domaće GSM mreže) uređaj treba da je u stanju slati podatke kao da je u domaćoj mreži. 

Iznimno, ukoliko je poštar u roamingu, treba da je moguće prozivanje uređaja. Prilikom prozivke, uređaji treba da vrate/šalju trenutnu poziciju i kompletan set podataka putem GPRS protokola. 

Mape

Mape treba da pokrivaju Crnu Goru u detaljnom mjerilu, kao i ostale zemlje (zemlje regiona i Evropske Unije).

Treba da su vidljive oznake i granice država, cestovne mreže i veći gradovi .

Detaljno mjerilo podrazumijeva : 

· prikaz granica Crne Gore, te prikaz gradova i naselja 

· linijski prikazana cestovne mreže ( autoceste, državne ceste , lokalne i nerazvrstane ceste ) sa nazivom, imenom ili oznakama ceste / ulice 



Sistem treba da je upotpunjen mapama sa velikom gustinom georeferenciranih tačaka – satelitski prikaz mapa. 

Satelitski prikaz mapa mora biti sa licenciranih satelitskih izvora, tj. dat od strane licenciranih provajdera takvih usluga (kao što su npr. Google, Bing i slični). Ponuđač mora predočiti validnu dugoročnu licencu za korištenje i isporuku ovakvih servisa od strane kvalifikovanog ponuđača takvih usluga (licencirane mape visoke rezolucije, inverzni geokod, streetview servisi, usluge rutiranja, izračuna distanci itd.) od strane kvalifikovanog ponuđača takvih usluga.

Softver treba da omogućava kreiranje baze podataka koja će svim lokacijama od interesa omogućiti jednostavno kreiranje ruta posjeta i planera posjeta tih lokacija sa izvještajima o ispunjenju plana.

Mora da postoji mogućnost importovanja dodatnih mapa u osnovnu bazu mapa, eksportovanja podataka u standardizovanim formatima (KML, ShapeFile i dr.), kao i mogućnost integracije sa drugim sistemima po potrebi putem web servisa kao što su npr. REST i SOAP.

Alarmi i pravila detekcije

Definisanje alarmnih situacija za poštara  te operacija koje se poduzimaju u slučaju detekcije alarma. Alarmi koje sistem mora da podržava: 

· prokoračenje maksimalne brzine za mopede (zadata vrijednost)

· izlazak/ulazak u geozonu/POI/reon

· rad van radnog vremena, vikendom i/ili neradne dane 

· rad unutar određenog doba dana

· izlazak iz dodjeljene rute kretanja praćenog objekta (pošiljaka u poštanskom torbama)



Pravila za detekciju alarma moraju da se primjenjuju u realnom vremenu. Operacije u slučaju detekcije alarma se obavljaju po samoj detekciji, a treba da omogućavaju:

· prikaz u web aplikaciji

· slanje e-mail obavještenja na definisane e-mail adrese

· slanje SMS poruke na definisane brojeve



Takođe sistem treba da je spreman za korištenje SOS alarma (putem odgovarajućeg dugmeta   na uređaju za lično praćenje)



Izvještaji / Statistika

Sistem treba da omogućava generisanje izvještaja, te izvoz izvještaja u jedan od standardnih formata:

.pdf i MS Excel. 

Izvještaji treba da pokrivaju sve aspekte rada sistema: 

· pregled i statistiku kretanja, 

· pregled stajanja i rada osoba, 

· posjećivanje tačaka od interesa/reona

· pregled detektovanih alarmnih situacija ( izvještaji o kretanju u nedozvoljenim terminima, izvještaji o ulasku/izlasku iz određenih geozona/POI-a … ) . 



Mora biti dostupno za davanje automatskog generisanja određenih periodičkih (dnevnih, sedmičnih ili mjesečnih) izvještaja za određene kategorije korisnika koji se prate i njihovo dostavljanje putem definisanih e-mail naloga.

Sistem mora da ima mogućnost generisanja izvještaja po samo jednom poštaru ili grupi poštara:

- koje lokacije od interesa je poštara posjetio u dnevnoj ruti, 

- za koje je vrijeme poštara prešao dnevnu rutu,

- ukupna pređena kilometraža praćenog objekta u izvještajnom periodu,



 Sistem za praćenje pošiljaka u poštanskom torbama mora da posjeduje:

- Mehanizam za kreiranje dostavnih reona sa grafičkim prikazom i lakom manipulacijom odgovarajućim alatima za veliki broj reona.

- Pregled kretanja poštara po dostavnim reonima, što podrazumjeva vrijeme od izlaska poštara iz pošte, sve do povrataka poštara sa dostavnog reona u poštu.

- Kreiranje izvještaja o pređenom putu poštara po reonu, kako bi se na osnovu pređenog puta dobili podaci  na osnovu kojih bi se izvršila nadoknada za korišćenje mopeda (gorivo).

- Pregled geofence zona (zone dozvoljenog kretanja koje odgovaraju dostavnim reonima), pregled izlaska poštonoša iz dozvoljene zone, ukoliko je izašao iz zone.

Broj reona ne smije biti fiksan, mijenja se u zavisnosti od potreba posla. Vrši se reorganizacija dostavnih reona ukoliko se neka pošta zatvori trajno ili privremeno i sl.

- Podatke o praćenim osobama koji su dostupni korisnicima sistema u real-time i statističkim pregledima i sadržati minimalno sljedeće podatke: ime i prezime poštonoše, pripadajuća pošta  i dostavni reon (dinamički podatak koji se mijenja u zavisnosti od dana u sedmici - treba da ima mogućnost za automatsku promjenu).

- Sistem mora da ima mogućnost kreiranja Izvještaja o kretanju poštara u korisnički zadanom vremenskom periodu u vidu detaljne istorije kretanja i  istorije kretanja po rutama (pri čemu će start i stop rute biti definisani polaznim/krajnjim lokacijama ili vremenskim periodom) uz grafički prikaz lokacija i putanja na mapi.

- Sistem treba da raspolaže sa gustom mrežom georeferentnih tačaka koja unaprijed uključuju ili omogućuje uključivanje svih lokacija od interesa (POI). Sistem mora imati omogućeno kreiranje i rad sa geo-fence zonama. Ove zone se kreiraju kao skupovi lokacija od interesa i sistem omogućava kreiranje statističkih izvještaja koji će dati pregled kretanja poštara u odnosu na lokacije od interesa i geo-fence zone:

- koje lokacije od interesa poštar posjetio u dnevnoj ruti, 

- za koje je vrijeme poštar prešao dnevnu rutu,

- ukupna pređena kilometraža u izvještajnom periodu,

- da li je i koliko puta poštar napustio svoju zonu, 

- pregled svih poštara koje su napuštali svoju zonu,

- pregled kretanja poštara kroz određenu ulicu ( prilaz objektima u ulici),

-omogućiti da prilikom skiciranja jednog dostavnog reona aplikacija prikazuje i njegovu površinu,

-paralelni ili uporedni prikaz skice dostavnog reona i njegovog pređenog puta na osnovu GPS uređaja,

-treba prikazivati  pripadajuću poštu i dostavni reon u statistički pregled/ istorija kretanja (izvještaj) za svakog poštara,

 - prilikom skiciranja dostavnog reona pored omogućenog spektra boja za odabir boje jednog dostavnog reona, omogućiti i opciju "Transparency", skala od 0-100%, jer skica dostavnog reona služi kao prilog Putnog lista poštara, a objekti na dostavnom reonu trebaju biti što vidljiviji,

- u dijelu aplikacije za manipulaciju reonima omogućena opcija da u nalogu JPM pregled skiciranih dostavnih reona bude omogućen za sve pošte te JPM, a ne samo na nivou jedne pošte.

-sistem mora da ima mogućnost kreiranja „testnih“ reona, njihovu manipulaciju i na kraju u slučaju odobravnja njihovo „puštanje“ u produkcioni rad. Reoni dok su u testnoj fazi su potpuno odvojeni od reona koji su u produkciji, a tek njihovim markiranjem kao „spremnim“ za produkciju oni se mogu pojaviti u sistemu u punom kapacitetu. 

-mora biti dostupna i funkcija „backup-a“ reona.	

· Podaci o lokacijama mora da sadrže status (kretanje,stajanje), smijer kretanja, brzinu kretanja (opciono), kao i vrijeme prijema podataka. Postoji mogućnost da se podatak o lokaciji poštara osvježi na zahtijev korisnika sistema u bilo kom trenutku. Pored tekstualnih podataka mora da postoji i grafički prikaz ovih lokacija na mapi.

· Sistem mora da omogućava dinamičko planiranje ruta (zona) tj.promjenu ruta u realnom vremenu (npr.za dane u sedmici) kao i automatsko nadgledanje prethodno definisanih ruta (zona) i lokacija od interesa.(POI)

· Sistem mora da ima mogućnost praćenja stanja napunjenosti baterije uređaja za lično praćenje, grafički i tekstualno.

· Sistem mora da ima mogućnost mjenjanja preciznosti lociranja uređaja na terenu, u zavisnosti od situacije na terenu.

· Sistem mora da ima mogućnost pridodjeljivanja poštara određnim rejonima i organizacionim jedinicama, te na osnovu toga kreiranje izvještaja o učinku poštara. 



Sistem mora da ima mogućnost izračuna i prikupljanja podataka o vremenu provedenom u rejonu i pređenoj kilometraži unutar istog, te količini potrošenog goriva korištenog prevoznog sredstva.
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