Naručilac Glavni grad Podgorica                                                     	
Broj: 01-018/21-3431/1
Datum 10. maj 2021. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 96/21
POJAŠNJENJE 1
ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE - nabavka tehničkog sistema video nadzora za javne površine Glavnog grada Podgorica prema tehničkoj specifikaciji.

1. Pitanje: Interesuje nas da li je u tenderskoj dokumentaciji- u tehničkoj specifikaciji pod stavkom 9. Nosači, stubni nosači za kamere i ormar promjera 80-150mm došlo do greške u navedenoj količini, tj. da li se mislilo na 34 komada nosača (umjesto 54) s obzirom da su 34 kamere predviđene? Takođe, da li su dimenzije ormara dovoljne za smještanje DVR snimača ili je potreban veći ormar od navedenog? 

Odgovor Službe za zajedničke poslove: U vezi sa Vašim zahtjevom za pojašnjenje, a koji se odnosi na tendersku dokumentaciju dostavljenju od strane naše Službe, tj. na Tehničku specifikaciju potvrđujemo broj nosača 54 pod stavkom broj 9. Naime, za svaku kameru ponasob potreban je po jedan nosač, a za kutije koje su raspoređene na 10 lokacija neophodna su po 2 za svaku, što u konačnom zbiru daje prethodno navedeni ukupan broj nosača 54.

2.  Pitanja: 
 1. Da li postoji projekat za navedene objekte 2.Nacin povezivanja kamera sa DVR-om,odnosno da li postoji kablovska kanalizacija do stubova ili je predvidjen drugaciji nacin povezivanja— 3.Ako ima cije su obaveze vezane za gradjevinske radove-iskop,stemanje,okiten, 4.Da li postoji neprekidno napajanje na stubovima rasvjete obzirom na sistem rada rasvjete u gradu.

Odgovor Službe za zajedničke poslove Službe za zajedničke poslove: 

1. Za navede objekte tenderom je tražena izrada projekta tehničke zaštite.
2. Povezivanje kamera sa DVR-om vrši se na način što se radi montaža na istom stubu. Dvr, napajanje i modem smješteni su u ormaru sa IP zaštitom na istom stubu na kojem su montirane kamere.
3. Nije potrebno izvoditi građevinske radove.
4. Privredno društvo Komunalne usluge d.o.o. obezbjeđuju napajanje na stubovima gdje će biti montirani osigurači. Na 9 lokacija nijesu u mogućnosti da obezbijede stalni napon, a na 10-oj vrše iskop i polaganje kablaže, kao i zatrpavanje kanala, od svog sata do podnožja stuba.

                                                                         Službenik za javne nabavke
Aleksandar Pavlićević
________________
