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Državni arhiv Crne Gore
Broj: 01-426/22-1282/9
 
Cetinje, 26.10.2022. godine
U skladu sa PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020, 051/21 od 20.05.2021. godine, postupajući po Zahtjevu zainteresovanog lica, u vezi sa objavljenim Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 25405 od 19.10.2022. godine za nabavku Arhivskih polica za arhivske odsjeke Pljevlja, Kotor i Ulcinj, Državni arhiv Crne Gore objavljuje:
POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 
Državnom arhivu Crne Gore se dana 25.10.2022. godine u 13:20 sati obratilo zainteresovano lice molbom za pojašnjenje Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 25405 od 19.10.2022. godine za nabavku Arhivskih polica za arhivske odsjeke Pljevlja, Kotor i Ulcinj. Pitanje glasi:
“Poštovani, Molim vas i za pojašnjenje sledećeg: Zahtijeva se da visina bude 2,9m i da na toj visini bude 10 polica. U tom slucaju se ne može dobiti razmak izmedju polica 28-30cm već bi razmak bio 26cm (oduzima se visina nogica 5cm jer prva polica ne bi trebala biti na samom podu i oduzima se debljina polica ukupno 25cm-2,5cm po polici). Obzirom da je u pitanju arhiva i pod pretpostavkom da ce se police koristiti i za registratore, razmak od 26cm neće biti dovoljan za isto jer je visina samg registratora oko 31,5cm. Takođe, navedeno je da stub bude L debljine 1,8mm (35x35x3000)- na šta se odnosi dimenzija 3000mm? Ukoliko je na visinu onda nam nije sasvim jasno da li je visina 2,9m ili 3m? Za stavke 2,3,4 se zahtijevaju police visine 2m sa po 6 polica. To je u redu i tehnički izvodivo. Međutim, stavka 5- na na visinu od 2m se trazi 7 polica sa istim razmakom kao u prethodnim stavkama gdje se na istu visinu traži po 6 polica. Molim za pojašnjenje. Za sve dodatne informacije stojim na raspolaganju. Srdačan pozdrav.”
Komisija za sprovođenje postupka daje sljedeći odgovor:
Prostorija je malo neravna i starije godište, ali prilagođena svrsi, visina od poda do plafona  je od 2,9 do 3m, i namjerno je planirano da najniža polica bude na skoro samom podu, možda 1-2cm od poda, a najvisočija polica na samom vrhu, skoro do plafona, zbog tipa arhivske građe, koja je tu planirana, i koja je različitog tipa, a i mora da se slaže vodoravno, a ne vertikalno kao kad su registratori u pitanju.  Visina je računata od lima police do lima police, tako da ne odbijate 2,5cm debljine police nego samo debljinu lima polica koji nudite i koji mora biti čvsrt i velike nosivosti – 150kg po polici da se taj prostor  iskoristi maksimalno.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke                                       
