Igličasti ventili
Saint Gobain Condotte (Italija), spada u okvir gruapcije Saint Gobain i već više od 70 godina razvija i proizvodi armature za regulaciju vodovodnih sistema. Stalni razvoj i dugogodišnje iskustvo garantuju tehničku usavršenost i izuzetan kvalitet njihovih proizvoda.  

 

Karakteristike:

 

Igličasti ventili sa skoro linearnom karakteristikom osiguravaju vrlo preciznu regulaciju pritiska ili protoka. Ventil je namjenjen regulaciji s vrlo malim gubicima kod potpuno otvorenog ventila.
Izrađeni su od duktilnog liva s obostranom epoxy zaštitom debljine minimalno 250 mikrona i nerđajućeg čelika. Dimenzije su od DN100 do DN1000, raspon pritiska od PN10 do PN25.
Uz pomoć dodatnih antikavitacionih cilindara možemo da optimizujemo djelovanje sistema. Pogon klipa  može biti ručni, električni ili hidraulični.
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