 OBRAZAC 1  

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 5835
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 76
Mjesto i datum: Podgorica, 03.06.2021. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje        

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge – opravka elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

( po partijama

1. POZIV ZA NADMETANJE
 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ponuđena cijena vršiće se na osnovu zbira jediničnih cijena svih operacija datih u tehničkoj specifikaciji.
Kako se sve operacije ne vrše istovremeno jer određene operacije isključuju neke druge operacije, a koje će tačno biti rađene nije moguće utvrditi prije defektaže motora vrednovanje će se vršiti kako jenavedeno. Vrijednost usluge će se vršiti do iznosa procijenjene vrijednosti po prihvaćenim jediničnim cijenama.
U ponuđenu cijenu treba da budu uračunati troškovi transporta (prilikom otpreme i dopreme motora) EXVW Podgorica.
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Partija 1

1. Vučni motor LJE 108-2 od elektrolokomotive 461

2. Vučni motor 1DT-8 za elektromotorni voz 412/416

3. Vučni motor D-77 za DEL 661

4. Vučni motor LM 90 za DEL 642/643

5. Vučni motor za elektromotorni voz CAF
Partija 2

1. Vučni motor LJE 108-2 od elektrolokomotive 461

2. Vučni motor 1DT-8  za elektromotorni voz 412/416

3. Vučni motor D-77 za DEL 661

4. Vučni motor LM 90 za DEL 642/643

5. Glavni generator ICK 682-6 za DEL 642/643


Glavni sklopovi i ostali elektromotori, generatori i prigušnice za vozna sredstva i to:

	za el. lok. 461
	 6. El. motor birača napona MCG-1L . 250 W

	
	 7. El.motor ventilatora vučnog motora  tip AMV1-1, 4 kW

	
	 8. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 132S-2, 5,5 kW

	
	 9. El.motor ventilatora vučnog motora  tip 4AZ 132M-4, 7,5 kW

	
	10. El.motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog trafoa tip AMV2-1, 11 kW

	
	11. El.motor glavnog kompresora tip 4AA 200M-4, 42 kW

	
	12. El.motor glavnog kompresora tip 2A307-A,  36 kW

	
	13. El.motor pumpe za ulje trafoa tip MPU 112,  1,8 kW

	
	14  El motor ventilatora otpornika EDK, TIP AMV 2-2, 11 kW

	
	15. El.motor ventilatora grijalice tip B5-80-0,37-1000, 0,37 kW

	
	16. El.motor pomoćnog kompresora tip SE 12, 900 W

	
	17. Prigušnice 6,7 mH

	
	18. Prigušnice 9.0 mH

	za EMV 412/416
	19. El.motor glavnog kompresora RQUX 160L-4., 9 kW

	
	20. El.motor pomoćnog kompresora P11 YXL-4, 0,7 kW

	
	21. El. motor ventilatora tip 4A 132S-4, 7, 5 kW

	za DEL 661
	22. Pomoćni generator tip A8 102 A3, 18 kVA

	za DEL 642/643
	23. Generator STATODIN sa namotanim rotorom

	
	24. Generator STATODIN sa istaknutim polovima

	
	25. El.motor pumpe za gorivo MC6 XTR "RAGONET"

	putnički vagoni
	26. Vagonski generator jednosmjerne struje tip VKG-205, 4,5 kVA

	
	27. Vagonski generator jednosmjerne struje tip BA32-A, 12 kVA

	
	28. Tandem generatpra tip GVO-12, 7,2 kVA 

	
	29. El.motor ventilatora tip C7MN/CNV/B3, 0,8 kW

	
	30. El.motor ventilatora tip K115-24, 0,61 kW


Tehnički opis radova na opravci vučnih motora II stepen složenosti

· Vučni el. motor: 1DT8 za elektromotorni voz 412/416

· Vučni el. motor: D77 i D47 za dizel električnu lokomotivu 661

· Vučni el. motor: LM 90 za dizel električne lokomotive 642/643

· Vučni el. motor: LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	rastavljanje i ulazno ispitivanje
	rastavljanje svih djelova, vizuelni pregled svih djelova, mjerenje otpora izolacije namotaja staora i rotora, kontrola spojeva

	2.
	servisiranje rotora
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, površinska zaštita

	3.
	servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje starih bandaža i izrada novih

	4.
	servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	detaljno pranje i odmašćivanje, sušenje, mjerenje otpora izolacije, lakiranje i pečenje namotaja, obrada kolektora, frezenkovanje lamela, površinska zaštita, skidanje stare mika kape i ugradnja nove

	5.
	servisiranje statora bez vađenja polova
	detaljno čišćenje statatora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, površinsko lakiranje

	6.
	popravka statora sa vađenjem polova
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, popravka veza i izvoda, popravka priključne kutije, skidanje mostova između polova, demontaža polova sa namotajima, čišćenje jezgra polova, čišćenje namotaja polova, zamjena izolacionih podmetača, montaža

	7.
	preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje stare izolacija sa namotaja, preizolovanje namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	8.
	premotavanje i preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	demontaža namotaja sa pola, skidanje starog namotaja sa pola, izrada novog namotaja, izolovanje novog namotaja, lakiranje i pečenje namotaja, čišćenje jezgra pola, montiranje namotaja na pol, ispitivanje otpora izolacije

	9.
	preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 7

	10.
	premotavanje i preizolovanje namotaja pomoćnog pola
	isti radovi kao pod tačkom 8

	11.
	preizolovanje namotaja statora
	detaljno čišćenje statora, sušenje namotaja, otpajanje veza između polova i priključnih izvoda, demontaža svih glavnih i pomoćnih polova sa polnim papučama, skidanje stare izolacije sa svih namotaja, preizolacija svih namotaja, impregnacija svih

	12.
	podešavanje tolerancija pokolopca kućišta statora
	obrada na stugu otvora statora, izrada čaure prema ležaju, ugradnja čaure

	13.
	zamjena kablova
	otpajanje starih kablova, izrada novih kablova, spajanje kablova sa namotajem statora, ugradnja priključnih elemenata na kraju kablova

	14.
	montaža
	priprema svih elemenata za montažu, montaža i podešavanje držača četkica, montaža četkica, podešavanje pritiska opruga, sklapanje elemenata

	15.
	ispitivanja
	mjerenje otpora izolacije namotaja, mjerenje otpora namotaja, ogled praznog hoda sa nominalnim brzinama obrtanja, kontrola zagrijavanja ležajeva


1. Vučni motor LJE108-2 za električnu lokomotivu 461 

      Pn= 850 kW, Un = 770 V = , Nn = 1100 o /min, 

      Redna pobuda: 8  glavnih polova,

      Kompenzacija reakcije indukta: 8 pomoćnih polova i kompenzacijski namotaji 

      Hlađenje: Prinudno vazdušno, Klasa izolacije: F, Masa: 3000 kg 

2. Vučni motor 1DT.8 od ruskog elektromotornog voza 412/416 

      Pn= 170 kW, Un = 825 V = , Nn = 1620 o /min, 

      Redna pobuda 4 glavna pola, Kompenzacija reakcije indukta: 4 pomoćna pola

      Hlađenje: Samoventilacija, Klasa izolacije: F, Masa: 2150 kg 

3. Vučni motor D77 B od dizel električne lokomotive 661

      Pn= 534 kW, Un = 400 VDC, Nn = 620 o/min, 

      Redna pobuda 4 glavna pola, Kompenzacija reakcije indukta: 4 pomoćna pola

      Hlađenje: Samoventilacija, Klasa izolacije: F, Masa: 2782 kg 
4. Vučni motor LM 90od dizel električne lokomotive 642/643

      Pn= 260 kW, Un = 400 VDC, Nn = 285 o/min, 

      Redna pobuda 4 glavna pola, Kompenzacija reakcije indukta: 4 pomoćna pola

      Hlađenje: Samoventilacija, Klasa izolacije: F, Masa: 2300 kg
5. Glavni generator 3ICK 682-6 od dizel električne lokomotive 642/643

      Pn= 700 kW, Un = 467 VDC, Nn = 25 o/sec, 

      Nezavisna pobuda 6 glavnih polova, 

      Hlađenje: Samoventilacija, Klasa izolacije: F, Masa: 3800 kg
	6.
	Vučni motor
	Elektromotorni voz CAF

	
	Proizvođač
	SIEMENS

	
	Fabrička oznaka motora
	1TB2023

	
	Vrsta motora
	trofazni asinhroni sa kaveznim rotorom

	
	Nominalna snaga
	360 [kW]

	
	Maksimalna snaga
	537 [kW] (vuča), 615 [kW] (kočenje)

	
	Nominalna brzina
	2100 [1/min]

	
	Maksimalna brzina
	5290 [1/min]

	
	Nominalni napon
	2570 [V]

	
	Maksimalni napon
	3119 [V]

	
	Nominalna frekvencija
	70,6 [Hz]

	
	Nominalna struja
	94 [A]

	
	Maksimalna struja
	202 [A]

	
	Termička klasa
	200

	
	Stepen korisnog dejstva
	93 [%]

	
	Hlađenje
	Samoventilacija

	
	Temperaturni senzor
	PT-100

	
	Senzor brzine
	Dvokanalni

	
	Namotaj
	Y

	
	Ležište na kraju D (kuglično ležište sa dubokim žlijebom)
	DIN 625-6016 (električno izolovano)

	
	Ležište na kraju N (cilindrično valjkasto ležište) 
	DIN 43283-NU210 (električno izolovano) 

	
	Težina cjelokupnog motora (bez spojnih i veznih vodova) 
	980 [kg]


	7.
	Glavni transformator
	Elektromotorni voz CAF

	
	Proizvođač
	MELCO (Mitsubishi Electric) 

	
	Model
	ATM24

	
	Fabrička oznaka transformatora
	S222247

	
	Vrsta transformatora
	monofazni u esterskom ulju

	
	Nominalna snaga
	1678 [kVA]

	
	Nominalni primarni napon (kontaktna mreža)
	25 [kVac], 

	
	Minimalni-Maksimalni primarni napon
	17,5 [kVac] - 29 [kVac]

	
	Nominalna frekvencija
	50 [Hz]

	
	Nominalni napon sekundarnog namotaja
	1754 [Vac]

	
	Nominalna struja primarnog namotaja
	67,1 [A]

	
	Nominalna struja sekundarnog namotaja
	478 [A] x 2G

	
	Termička klasa
	A

	
	Hlađenje
	Prinudno hlađenje uljem (KDAF)

	
	Težina
	2860 [kg]


Tehnički opis radova na opravci trofaznih asinhronih el. motora i prigušnica
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje statora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje,

priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije

	2.
	preizolovanje namotaja statora
	pranje i odmašćivanje, impregnacija namotaja i pečenje laka, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom


Tehnički opis radova na opravci jednosmjernih el. mašina
	r.b.
	naziv operacije
	opis

	1.
	premotavanje statora - polova
	rastavljanje veza između polova međusobno i sa držačima četkica, pranje i odmašćivanje, demontaža polova sa kućišta el. motora, demontaža namotaja sa magnetnog jezgra, izrada šablona za namotavanje, izrada namotaja polova, izrada i postavljanje novih izolacionih podmetača, montiranje namotaja na polnim nastavcima, montiranje polova na kućište, povezivanje polova međusobno i sa držačima četkica, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	2.
	premotavanje rotora
	odstranjivanje oštećenog namotaja, pranje i odmašćivanje, priprema lim paketa, izrada i ulaganje izolacije žljebova, izrada namotaja, ulaganje namotaja i spajanje, fiksiranje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru

	3.
	servisiranje rotora
	pranje i odmašćivanje, skidanje bandaža, sušenje namotaja, izrada bandaža, impregnacija namotaja i pečenje laka, lakiranje namotaja sa površinskim zaštitnim lakom, odstranjivanje suvišnog laka nakon impregnacije, obrada kolektora na strugu, frezenkovanje lamela na kolektoru


SPECIFIKACIJA OPRAVKI:

Partija 1: Vučni elektromotori - I Stepen složenosti   

	 1. Vučni el. motor LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	1.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	1.2.
	Servisiranje rotora
	

	1.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	1.4.
	Premotavanje rotora
	

	1.5.
	Premotavanje rotora sa opravkom  kolektora
	

	1.6.
	Premotavanje rotora sa zamjenom kolektora
	

	1.7.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	1.8.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	1.19.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	1.10.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	1.11.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.12.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.13.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	1.14.
	Zamjena kablova
	

	1.15.
	Zamjena ležaja NUP 230 EM1C3F1
	

	1.16.
	Zamjena ležaja NU 1036 EM1C3F1
	

	1.17.
	Zamjena četkica
	

	1.18.
	Zamjena spojnice
	

	1.19.
	Zamjena torzionog vratila
	

	1.20.
	Zamjena držača četkica
	

	1.21.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	1.22.
	Ispitivanje el. motora
	

	1.23.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 2. Vučni el. motor 1DT-8 za elektomotorni voz 412/416

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	2.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje
	

	2.2.
	Servisiranje rotora
	

	2.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	2.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	2.5.
	Premotavanje rotora
	

	2.6.
	Premotavanje rotora sa opravkom  kolektora
	

	2.7.
	Premotavanje rotora sa zamjenom kolektora
	

	2.8.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	2.9.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	2.10.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	2.11.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	2.12.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2.13.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2.14.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	2.15.
	Zamjena kablova
	

	2.16.
	Zamjena ležaja NJ 417
	

	2.17.
	Zamjena ležaja NU 419
	

	2.18.
	Zamjena četkica
	

	2.19.
	Zamjena spojnice
	

	2.20.
	Zamjena vratila 
	

	2.21.
	Zamjena držača četkica
	

	2.22.
	Zamjena nosača četkica
	

	2.23.
	Opravka revizionog poklopca
	

	2.24.
	Zamjena gumenih zaptivača
	

	2.25.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	2.26.
	Ispitivanje el. motora
	

	2.27.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 3. Vučni el. motor D77B za dizel električnu lokomotivu 661

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	3.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	3.2.
	Servisiranje rotora
	

	3.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	3.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	3.5.
	Premotavanje rotora
	

	3.6.
	Premotavanje rotora sa opravkom  kolektora
	

	3.7.
	Premotavanje rotora sa zamjenom kolektora
	

	3.8.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	3.9.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	3.10.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	3.11.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	3.12.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.13.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.14.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	3.15.
	Zamjena kablova sa spojnicom
	

	3.16.
	Zamjena ležaja NJ 320 + HJ 320 EM1 C4F1
	

	3.17.
	Zamjena ležaja NU 326 EM1 C4F1
	

	3.18.
	Zamjena četkica
	

	3.19.
	Zamjena zupčanika
	

	3.20.
	Zamjena vratila 
	

	3.21.
	Zamjena držača četkice
	

	3.22.
	Zamjena revizionog poklopca
	

	3.23.
	Izrada usmjerivača vazduha
	

	3.24.
	Obrada mjesta šapastih ležaja kućišta statora zajedno sa uljnim kutijama
	

	3.25.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	3.26.
	Ispitivanje el. motora
	

	3.27.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 4. Vučni el. motor LM 90 za dizel električnu lokomotivu 642/643

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	4.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	4.2.
	Servisiranje rotora
	

	4.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	4.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	4.5.
	Premotavanje rotora
	

	4.6.
	Premotavanje rotora sa opravkom kolektora
	

	4.7.
	Premotavanje rotora sa zamjenom kolektora
	

	4.8.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	4.9.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	4.10.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	4.11.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	4.12.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	4.13.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	4.14.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	4.15.
	Zamjena ležaja NJ 318 EM1 C4 + HJ 318F1
	

	4.16.
	Zamjena ležaja NU 420 EM1 C4F1
	

	4.17.
	Zamjena četkica
	

	4.18.
	Zamjena kratkospojnika držača četkica
	

	4.19.
	Zamjena spojnice
	

	4.20.
	Zamjena vratila 
	

	4.21.
	Navarivanje mjesta šapastog ležaja na kućištu el. motora
	

	4.22.
	Zamjena držača četkica
	

	4.23.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	4.24.
	Ispitivanje el. motora
	

	4.25.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	5. Vučni el. motor 1TB2023 za elektromotorni voz CAF

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	5.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	5.2.
	Servisiranje rotora
	

	5.3.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	5.4.
	Zamjena ležaja na kraju D
	

	5.5.
	Zamjena ležaja na kraju N
	

	5.6.
	Zamjena vratila 
	

	5.7.
	Montaža
	

	5.8.
	Ispitivanje el. motora
	

	5.9.
	Farbanje i otprema el. motora
	


Partija 2:

	1.
	Vučni elektromotor LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461 - II Stepen složenosti

	2.
	Vučni elektromotor 1DT- 8 za elektomotorni voz 412/416 - II Stepen složenosti

	3.
	Vučni elektromotor D77 za dizel električnu lokomotivu 661 - II Stepen složenosti

	4.
	Vučni elektromotor LM 90 za dizel električnu lokomotivu 642/643 - II Stepen složenosti

	5.
	Glavni generator ICK 682-6 za DEL 642/643 – II stepen složenosti

	6.-30.
	Glavnih sklopovi ostalih elektromotora, generatora i prigušnica


	1. Vučni el. motor LJE 108-2 za električnu lokomotivu 461

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	1.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	1.2.
	Servisiranje rotora
	

	1.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	1.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	1.5.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	1.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	1.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	1.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	1.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	1.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	1.12.
	Zamjena kablova
	

	1.13.
	Zamjena ležaja NUP 230 EM1C3F1
	

	1.14.
	Zamjena ležaja NU 1036 EM1C3F1
	

	1.15.
	Zamjena četkica
	

	1.16.
	Zamjena spojnice
	

	1.17.
	Zamjena držača četkica
	

	1.18.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	1.19.
	Ispitivanje el. motora
	

	1.20.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 2. Vučni el. motor 1DT-8 za elektomotorni voz 412/416

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	2.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	2.2.
	Servisiranje rotora
	

	2.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaza
	

	2.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	2.5.
	Opravka statora  bez  vađenja polova
	

	2.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	2.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	2.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	2.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2,10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	2.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	2.12.
	Zamjena kablova
	

	2.13.
	Zamjena ležaja NJ 417
	

	2.14.
	Zamjena ležaja NU 419
	

	2.15.
	Zamjena četkica
	

	2.16.
	Zamjena spojnice
	

	2.17.
	Zamjena držača četkice
	

	2.18.
	Zamjena nosača četkice
	

	2.19.
	Opravka revizionog poklopca
	

	2.20.
	Zamjena gumenih zaptivača
	

	2.21.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	2.22.
	Ispitivanje el. motora
	

	2.23.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 3.  Vučni el. motor D77 B za dizel električnu lokomotivu 661

	II Stepen složenosti

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	3.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	3.2.
	Servisiranje rotora
	

	3.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	3.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	3.5.
	Opravka statora bez vađenja polova
	

	3.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	

	3.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	3.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	3.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	3.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	3.12.
	Zamjena kablova sa spojnicom
	

	3.13.
	Zamjena ležaja NJ 320 + HJ 320 EM1 C4F1
	

	3.14.
	Zamjena ležaja NU 326 EM1 C4F1
	

	3.15.
	Zamjena četkica
	

	3.16.
	Zamjena zupčanika
	

	3.17.
	Zamjena držača četkice
	

	3.18.
	Zamjena revizionog poklopca
	

	3.19.
	Izrada usmjerivača vazduha
	

	3.20.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	3.21.
	Ispitivanje el. motora
	

	3.22.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	4. Vučni el. motor LM 90 za dizel električnu lokomotivu 642/643

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	4.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	4.2.
	Servisiranje rotora
	

	4.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	4.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	4.5.
	Opravka statora  bez vađenja polova
	

	4.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova
	


	4.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	4.8.
	Preizolovanje i premotavanje jednog glavnog pola
	

	4.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	4.10.
	Preizolovanje i premotavanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	4.11.
	Preizolovanje namotaja statora
	

	4.12.
	Zamjena ležaja NJ 318 EM1 C4 + HJ 318F1
	

	4.13.
	Zamjena ležaja NU 420 EM1 C4F1
	

	4.14.
	Zamjena kratkospojnika držača četkica
	

	4.15.
	Zamjena četkica
	

	4.16.
	Zamjena zupčanika
	

	4.17.
	Zamjena držača četkica
	

	4.18.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	4.19.
	Ispitivanje el. motora
	

	4.20.
	Farbanje i otprema el. motora
	


	 5. Glavni generator ICK 682-6 za dizel električnu lokomotivu 642/643

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	5.1.
	Rastavljanje i ulazno ispitivanje 
	

	5.2.
	Servisiranje rotora 
	

	5.3.
	Servisiranje rotora sa zamjenom bandaža
	

	5.4.
	Servisiranje rotora sa zamjenom mika kape
	

	5.5.
	Servisiranje statora bez vađenja polova 
	

	5.6.
	Opravka statora sa vađenjem polova 
	

	5.7.
	Preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	5.8.
	Premotavanje i preizolovanje namotaja jednog glavnog pola
	

	5.9.
	Preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	5.10.
	Premotavanje i preizolovanje namotaja jednog pomoćnog pola
	

	5.11.
	Preizolovanje namotaja statora 
	

	5.12.
	Zamjena ležaja NJ 420 MC4 + HJ 420 F1    SKF
	

	5.13.
	Zamjena četkica  
	

	5.14.
	Podešavanje tolerancija poklopca i kućišta statora
	

	5.15.
	Zamjena držača četkica / kom
	

	5.16.
	Montaža (sastavljanje el. motora, servisiranje držača četkica i nosača držača, kontrola centričnosti vratila)
	

	5.17.
	Završno ispitivanje 
	

	5.18.
	Farbanje
	


	 6.  El. motor birača napona el. lok. 461 tip MCG-1L, 250 W, 1400 o/min

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	6.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje 
	

	6.2.
	premotavanje statora
	

	6.3.
	zamjena lezaja/kom
	

	6.4.
	premotavanje namotaja rotora
	

	6.5.
	zamjena kompleta ćetkica
	

	6.6.
	servis držača četkica
	

	6.7.
	zamjena priključne ploče
	


	 7. El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 

      tip: AMV1-1, P= 4kW, 3x380V, 50Hz, n = 2850 o/min, Pr. "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	7.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	7.2.
	premotavanje statora
	

	7.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	7.4.
	zamjena ležaja 6306 /kom
	

	7.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	7.6
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	7.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	


	 8. El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 

     tip: 4AZ 132S-2, P=5,5 kW, 3x380V, 50Hz, n=2900 o/min, "Končar"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	8.1.
	rastavljanje,ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje 
	

	8.2.
	premotavanje statora
	

	8.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	8.4.
	zamjena ležaja 6306 /kom SKF kvalitet
	

	8.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	8.6.
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	8.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	


	 9.  El. motor ventilatora vučnog motora el. lok. 461 

      tip: 4AZ 132M-4, P=7,5kW, 3x380V, 50Hz, n=1440 o/min, "Končar"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	9.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	9.2.
	premotavanje statora
	

	9.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	9.4.
	zamjena ležaja 6307 /kom 
	

	9.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	9.6.
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	9.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	


	 10. El. motor ventilatora hladnjaka ulja glavnog transformatora el. lok. 461 

       tip: AMV2-1, P=11kW, 3x380V, 50Hz, n=1450o/min, proizvod "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	10.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	10.2
	premotavanje statora
	

	10.3
	preizolovanje namotaja statora
	

	10.4.
	zamjena ležaja 6309 /kom 
	

	10.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	10.6.
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	10.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	


	 11 . El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 

        tip: 4AA 200 M-4, P=42kW, n=1450o/min, proizvod "KONČAR"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	11.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	11.2.
	premotavanje statora
	

	11.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	11.4.
	zamjena ležaja 6312 /kom 
	

	11.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	11.6.
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	11.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	

	11.8.
	ugradnja seta PTC sondi
	


	 12.  El. motor glavnog kompresora el. lok. 461 

        tip: 2A 307-A, P=36kW, U=3x380V, 50Hz, n=1455 o/min, proizvod "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	12.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	12.2.
	premotavanje statora
	

	12.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	12.4.
	zamjena ležaja 6312 /kom 
	

	12.5.
	zamjena priključne ploče 
	

	12.6.
	varenje i obrada dekla /kom 
	

	12.7.
	varenje stope el. motora /kom 
	

	12.8.
	ugradnja seta PTC sondi
	


	 13. El. motor pumpe za ulje el. lok. 461 

       tip: MPU 112, P=1,8kW, U=3x380V, 50Hz, n=1400 o/min, "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	13.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	13.2.
	premotavanje statora
	

	13.3.
	zamjena ležaja /kom
	

	13.4.
	zamjena priključne ploče
	

	13.5.
	varenje i obrada dekla /kom
	


	14.  El. motor ventilatora otpornika EDK el. lok. 461 

        tip: AMV 2-2, 11, P=11kW, U=3x380V, 50Hz, n=1400 o/min, "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	14.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	14.2.
	premotavanje statora
	

	14.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	14.4.
	zamjena ležaja 6309 /kom
	

	14.5.
	zamjena priključne ploče
	

	14.6.
	varenje i obrada dekla /kom
	


	 15. El. motor ventilatora grijalice upravljačnice el. lok. 461 

       tip: B5-80-0,37-1000, P=370W, U=3x380V, 50Hz, n=900 o/min

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	15.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	15.2.
	premotavanje statora
	

	15.3.
	preizolovanje namotaja statora
	

	15.4.
	zamjena ležaja 6204 /kom
	

	15.5.
	zamjena priključne ploče
	


	 16. El. motor pomoćnog kompresora el. lok. 461 

       tip: SE 12, P=900W, U=110VDC, n=1400 o/min, "UEPC"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	16.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	16.2.
	premotavanje statora - polova
	

	16.3.
	premotavanje rotora
	

	16.4.
	servisiranje rotora
	

	16.5
	zamjena ležaja /kom
	

	16.6.
	zamjena kompleta četkica
	

	16.7.
	zamjena priključne ploče
	


	  17. Prigušnica 6,7mH el. lok. 461 

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	17.1.
	rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih zavrtnjeva 8x50, 8x170, 12x365, ploča od fibera 180x100x8, 175x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12
	

	17.2..
	izrada namotaja
	


	  18. Prigušnica 9 mH el. lok. 461 

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	18.1..
	rastavljanje, izrada svih šablona za namotavanje, izrada ploča od fibera, izrada mesinganih zavrtnjeva M8x60, 8x180, 12x365, ploča od fibera 190x100x8, 185x140x8, 240x70x8, bakelitne cijevi 10/13x400 i 12/9x500m, mesingane matice M8 i M12
	

	18.2..
	izrada namotaja
	


	 19.  El. motor glavnog kompresora za EMV 412/416 

        tip: RQUX 160L-4, P=9kW, 3x220V, 50Hz

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	19.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje 
	

	19.2.
	premotavanje statora
	

	19.3
	preizolovanje namotaja statora
	

	19.4.
	zamjena ležaja  6209 /
	

	19.5
	zamjena priključne ploče 
	

	19.6.
	varenje i strugarska obrada dekla
	

	19.7.
	zamjena ventilatora
	

	19.8.
	zamjena haube 
	


	 20. El. motor pomoćnog kompresora za EMV 412/416 

       tip: P11 YXL-4, P=0,7kW, U=110VDC

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	20.1.
	rastavljanje, ulazno i završno ispitivanje, sastavljanje i farbanje
	

	20.2.
	premotavanje statora - polova
	

	20.3.
	premotavanje rotora 
	

	20.4.
	servisiranje rotora
	

	20.5.
	zamjena ležaja
	

	20.6.
	zamjena kompleta četkica
	

	20.7.
	zamjena priključne ploče
	


	 21. El. motor ventilatora za EMV 412/416 

       tip: 4A 132S-4, P=7.5kW, U=3x380V, 50Hz

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	21.1.
	izrada namotaja statora
	


	 22. Pomoćni generator za DEL 661 

        tip: A8 102 A3, 18kVA

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	22.1.
	rastavljanje i defektaža
	

	22.2.
	servisiranje statora sa vađenjem polova
	

	22.3.
	preizolovanje namotaja glavnih polova
	

	22.4.
	preimotavanje glavnih polova /kom
	

	22.5.
	servisiranje rotora
	

	22.6.
	preimotavanje namotaja rotora 
	

	22.7.
	zamjena  cetkica /par
	

	22.8.
	zamjena ležaja 6312 SKF /kom 
	

	22.9.
	zamjena priključne ploče
	

	22.10.
	sastavljanje generatora 
	

	22.11.
	završno isptivanje
	


	 23. Generator STATODIN sa namotanim rotorom za DEL 642/643

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	23.1.
	rastavljanje, sastavljanje, završno ispitivanje i farbanje 
	

	23.2.
	premotavanje primarnog namotaja 
	

	23.3.
	premotavanje sekundarnog namotaja - rotora
	

	23.4.
	zamjena ležaja/kom SKF kvalitet
	


	 24. Generator STATODIN sa istaknutim polovima za DEL 642/643

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	24.1.
	rastavljanje, sastavljanje, završno ispitivanje i farbanje 
	

	24.2.
	izrada primarnog namotaja - statora 
	

	24.3.
	zamjena ležaja /kom
	


	 25. El. pumpa za gorivo za DEL 642/643

       tip: MC6 XTR "RAGONET"

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	25.1.
	rastavljanje, sastavljanje, završno ispitivanje i farbanje 
	

	25.2.
	premotavanje statora - polova
	

	25.3.
	premotavanje rotora 
	

	25.4.
	servisiranje rotora
	

	25.5.
	zamjena ležaja /kom
	

	25.6.
	zamjena kompleta četkica
	

	25.7.
	zamjena priključne ploče 
	


	 26. Vagonski generator jednosmjerne struje za putnički vagon 

       tip: VKG 205, P=4,5kVA, U=24V

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	26.1.
	rastavljanje generatora
	

	26.2.
	pranje, odmašćivanje i kontrola mehaničkih djelova
	

	26.3.
	kontrola mjesta ležaja na vratilu i poklopcima statora
	

	26.4.
	premotavanje namotaja statora
	

	26.5.
	premotavanje namotaja rotora
	

	26.6.
	obrada kolektora
	

	26.7.
	zamjena ležaja NJ 308
	

	26.8.
	zamjena ležaja 6308
	

	26.9.
	zamjena nosača četkica
	

	26.10.
	zamjena četkica
	

	26.11.
	lakiranje i sušenje
	

	26.12.
	zamjena klemberita (priključna ploča)
	

	26.13.
	dinamičko uravnoteženje rotora
	

	26.14.
	sklapanje, ispitivanje i izdavanje ispitnog mjernog lista
	

	26.15.
	farbanje, pakovanje i priprema za transport
	


	 27. Vagonski generator jednosmjerne struje za putnički vagon 

       EVR tipa: BA 32-A –110V-150 / 80 A, P=12 kW 

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	27.1.
	rasklapanje generatora
	

	27.2.
	pranje, odmašćivanje i kontrola mehaničkih djelova
	

	27.2.
	kontrola mjesta ležaja na vratilu i poklopcima statora
	

	27.3.
	zamjena ležajeva
	

	27.4.
	premotavanje statora
	

	27.5.
	premotavanje rotora
	

	27.6.
	lakiranje i sušenje
	

	27.7.
	balansiranje rotora
	

	27.8.
	zamjena klemberita (priključna ploča)
	

	27.9.
	dinamičko uravnoteženje rotora
	

	27.10.
	sklapanje, ispitivanje i izdavanje ispitnog mjernog lista
	

	27.11.
	farbanje, pakovanje i priprema za transport
	


	 28. Tandem generator za putnički vagon 

       “Goša” tip GVO–12, 7,2kVA , U=24VDC

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	28.1.
	rasklapanje alternatora
	

	28.2.
	pranje, odmašćivanje i kontrola mehaničkih djelova
	

	28.3.
	premotavanje statora, lakiranje i sušenje
	

	28.4.
	premotavanje pobudne špulne – elektromagneta 
	

	28.5.
	premotavanje strujnog transformatora 24V/150A (120–140Ω) 
	

	28.6.
	zamjena klemberita (priključna ploča)
	

	28.7.
	sklapanje, ispitivanje i izdavanje ispitnog mjernog lista
	

	28.8..
	farbanje, pakovanje i priprema za transport
	


	 29. Motor Ventilator »SIGME« 2300o/min tip C7MN/CNV/B3, P=0,8kW, U=24V 

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	29.1.
	rastavljanje motor ventilatora
	

	29.2.
	pranje, odmašćivanje i kontrola mehaničkih djelova
	

	29.3.
	kontrola mjesta ležaja na vratilu i poklopcima statora
	

	29.4.
	zamjena ležajeva
	

	29.5.
	zamjena nosača četkica
	

	29.6.
	zamjena četkica
	

	29.7.
	premotavanje statora
	

	29.8.
	premotavanje rotora
	

	29.9.
	obrada kolektora
	

	29.10.
	lakiranje i sušenje
	

	29.11.
	balansiranje rotora
	

	29.12.
	zamjena klemberita
	

	29.13.
	sklapanje, ispitivanje i izdavanje ispitnog mjernog lista
	


	 30. Motor ventilator »Rade Končar« K 115-24 V 2300o/min P=0,61kW, I=42,5A

	r.b.
	Naziv operacije
	Cijena bez PDV-a

	30.1.
	rastavljanje motor ventilatora
	

	30.2.
	pranje, odmašćivanje i kontrola mehaničkih djelova
	

	30.3.
	kontrola mjesta ležaja na vratilu i poklopcima statora
	

	30.4.
	zamjena ležajeva
	

	30.5.
	zamjena nosača četkica
	

	30.6.
	zamjena četkica
	

	30.7.
	premotavanje statora
	

	30.8.
	premotavanje rotora
	

	30.9.
	obrada kolektora
	

	30.10.
	lakiranje i sušenje
	

	30.11.
	balansiranje rotora
	

	30.12.
	zamjena klemberta
	

	30.13.
	sklapanje, ispitivanje i izdavanje ispitnog mjernog lista
	


3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjeline je 107.450,00 € bez PDV-a;

( po partijama je:

Partija 1: opravka vučnih elektromotora – I stepen složenosti procijenjene vrijednosti 37.450,00 € bez PDV-a;
Partija 2: opravka vučnih i ostalih elektromotora, generatora, transformatora – II stepen složenosti procijenjene vrijednosti 70.000,00 € bez PDV-a
                                   UKUPNO: 107.450,00 € bez PDV-a.
( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 429.800,00 € bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost prvog ugovora o javnoj nabavci:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti 107.450,00 € bez PDV-a;

( po partijama:

Partija 1:  opravka vučnih elektromotora – I stepen složenosti procijenjene vrijednosti 37.450,00 € bez PDV-a;

Partija 2: opravka vučnih i ostalih elektromotora, generatora, transformatora – II stepen složenosti procijenjene vrijednosti 70.000,00 € bez PDV-a

                                  UKUPNO: 107.450,00 € bez PDV-a.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( da 

Okvirni sporazum se odnosi na :

( partije 1 i 2
Okvirni sporazum zaključuje se 

na period od 4 godine
Okvirni sporazum će se zaključiti sa:

( prvorangiranim ponuđačem,

Potpisnici okvirnog sporazuma su dužni da izvršavaju okvirni sporazum:
( ne
Uslovi okvirnog sporazuma

Cijena usluge je nepromjenljivi element okvirnog sporazuma, tj. ista se ne može mijenjati tokom trajanja okvirnog sporazuma. Ukoliko bi došlo do promjene cijena u narednim godinama primjene okvirnog sporazuma, naručilac će pisanim putem obavijestiti dobavljača o raskidu okvirnog sporazuma. Nakon isteka prve godine trajanja ugovora, a ukoliko cijene ostanu nepromijenjene, naručilac će uputiti pisani zahtjev za dostavljanje ponude za drugu, treću ili četvrtu godinu primjene okvirnog sporazuma i zaključivanje novog ugovora. Ukoliko neka od strana – potpisnica okvirnog sporazuma iz opravdanih razloga ne bude zainteresovana za zaključivanje ugovora za drugu, treću ili četvrtu godinu shodno zaključenom Okvirnom sporazumu, ista će o tome pisanim putem obavijestiti drugu stranu.
Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma:

( prema uslovima okvirnog sporazuma, bez ponovnog nadmetanja, ako su tim sporazumom utvrđeni svi potrebni uslovi za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe i uslovi sposobnosti utvrđenih tenderskom dokumentacijom;  

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne

4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju
, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma
 sa rokom važenja najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora.
6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma
: 
ODNOS CIJENE I KVALITETA

· Cijena ………………………………80 bodova

· Kvalitet - rok izvršenja usluge…….20 bodova
Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 80 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80

Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:

Najkraći (prosječni) rok izvršenja usluge = 20 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najkraći (prosječni) ponuđeni rok / ponuđeni (prosječni) rok konkretnog ponuđača x 20

Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.

Napomena: 

Ponuđena cijena za vrednovanje ponude po podkriterijumu "cijena" za obje partije dobija se kao zbir cijena svih jediničnih radnih operacija, za svaku stavku iz konkretne partije prema specifikacijama opravki.

Vrednovanje ponuda po podkriterijumu ponuđena cijena vršiće se na osnovu zbira jediničnih cijena svih operacija datih u tehničkoj specifikaciji. Kako se sve operacije ne vrše istovremeno jer određene operacije isključuju neke druge operacije, a koje će tačno biti rađene nije moguće utvrditi prije defektaže motora vrednovanje će se vršiti kako je navedeno. Vrijednost usluge će se vršiti do iznosa procijenjene vrijednosti po prihvaćenim jediničnim cijenama. U ponuđenu cijenu treba da budu uračunati troškovi transporta (prilikom otpreme i dopreme motora) EXVW Podgorica.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede prosječan rok izvršenja usluge za sve stavke koje se odnose na konkretnu partiju, a koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma                         ‘’rok izvršenja usluge’’ konkretne partije. Rok izvršenja usluge za vrednovanje ponude po podkriterijumu "rok izvršenja usluge" za obje partije je prosječan rok izvršenja usluge svih stavki za konkretnu partiju koji se dobija tako što se zbir dobijen sabiranjem rokova izvršenja usluge svih stavki konkretne partije podijeli sa brojem stavki te partije (za Partiju 1: 5 stavki, za Partiju 2: 30 stavki).
7. JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.07.2021. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  05.07.2021. godine u 12:15 sati. 

( Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 

· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br 13 Podgorica

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava 13 Podgorica, s tim što garancija ponude i uzorci moraju biti uručeni od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

            radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 05.07.2021.                     godine do 12:00 sati.

9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.
10. TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
( ne
11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Ukoliko naručene usluge ne budu izvršene u skladu sa odredbama ovog Ugovora, naručilac može aktivirati činidbenu garanciju na vrijednost od 5% od vrijednosti Ugovora datu od strane Davaoca usluga koja čini sastavni dio Ugovora.
Ako Davalac kasni sa izvršenjem usluga po Ugovoru više od deset dana, obavezan je Naručiocu platiti ugovornu kaznu u visini od 0,5% vrijednosti naručenih poslova za svaki dan zakašnjenja.
13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj: 

Mjesto i datum: Podgorica, 05.07.2021. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 76 iz Plana javne nabavke broj 9370/5-1 od 30.12.2020. godine za nabavku usluge – opravka elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

        Ovlašćeno lice naručioca: Slaven Šestović, Spec.Sci.energ. i autom.

 ____________________ 

  s.r.

                                         Službenik za javne nabavke: mr Slavica Pavićević, dipl. ecc

                                                                                                               ____________________ 

  s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Radovan Mujović, dipl. inž. maš.                           

 _____________________

 s.r.

    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Marija Zindović, dipl. pravnik

 _____________________

 s.r.

                Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Milica Dulović, dipl. ecc

_____________________

 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Nikola Brajović, Spec.     Sci.elektronika, telekomun. i računari
                                           _____________________
  s.r.
15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

� Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


� Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Naručilac definiše uslove okvirnog sporazuma


� Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju


� Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.


� Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora





