D.O.O. ″VODOVOD I KANALIZACIJA″ TUZI
SH.P.K. ″UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI″ TUZ
Broj: 563/23
Tuzi, 23.02.2023.godine
Budući da je po Zahtjevu za podnošenje ponuda, šifra postupka broj#40658 od 20.02.2023.godine podnijet Zahtjev za pojašnjenje Zahtjeva za podnošenje ponuda od 21.02.2023.godine, dajemo sljedeće pojašnjenje na postavljena pitanja koja glase:

Pitanje 1:
Mišljenja smo da je tender jako neprecizno i neshvatljivo napisan i da treba pojasniti više od 90% specifikacije: 1. pozicije od broja 15 zaključno sa brojem 21 - Stega, da li ste mislili na spojnicu mesinganu? 2. pozicije od broja 22 zaključno sa 35, koji je materijal fazonskih komada u pitanju? 3. X komadi na pozicijama od 36 do 41 kao i Dihtumzi od poz 42 zaključno sa 47 u navedenim dimenzijama ne postoje kao takvi (60,90,110,160,220,260). Trebalo bi da budu DN50,80,100,150.. Ove zadnje dvije treba precizirati koje su DN200, DN250??? Ovo isto treba pojasniti za FF komade pod rednim brojevima od 54 do 59. Pri tome treba naglasiti koje dužine FF komada se traže, nije nigdje upisano? 4. E-BS spojnica za pozicije 48,52,53 u tenderu takođe treba opisati sa ispravnim dimenzijama. 5. Dimenzije za pozicije od 60 do 77 u tehničkom smislu ne postoje, tako da je i za njih potrebno objašnjenje (60,90,110,160,220,260). 6. Koji je materijal poluspojnica na pozicijama od broja 78 u specifikaciji zaključno sa 84? 7. Koje vrste obujmica se traže na pozicijama od 99 zaključno sa 105? 8. Aquapress koljena u ovim dimenzijama u tehničkom smislu ne postoje (60,90,110,160,220,260), potrebno pojašnjenje. 9.Kudelja, stavka 112, piše jedinica mjere komad. Koje težine je taj komad? 10. Dupli niplovo od 113 do 119, da li su platični ili pocinčani? 11. Koja je debljina traženih izolacija za cijevi za pozicije od 120 do 126 i koje se dužine traže, pošto ste napisali da je jedinica mjere komad? 12 .Na poz 134 do 140 opet se ponavlja dupli nipal?? 13. Poz br168 do 171, kao i174 opisati preciznije, mislite li na ventil kugle, jer slavina kugla većih promjera nisam siguran da postoji? 14.Stavka 175, koja redukcija??? 15. Aquapres fitinzi u navedenim dimenzijama,60,220,260 ne postoje - poz176,170,180,181,182,186,187,188,192,193?? isto važi i za kompres koljena (poz 208,212,213) 16. Krivina S/N - Poz 220-226 i 234-239 koji materijal? Dimenzije nisu u redu takođe. 17. Ventil hidrant, poz 254-259 - pojašnjenje? 18. reparacione spojnice - za koje vrste cijevi (poz 260-273)? Dimenzija fi10, fi18, koje su to cijevi? .. nadalje isto, sve je neprecizno i nedefinisano, FFR redukcija se traži a ne piša sa koje na koju dimenziju, koja dužina teflona, koje obujmice... Dimenzije koje ste provukli kroz čitav tender (60,90,110,160,220,260) kao takve za duktilnu fazoneriju ne postoje u tehničkom smislu te je potrebno iste precizirati. Šta su kompung spojnice, pretpostavljam da ste mislili kuplung. Mora se precizirati za koje vrste cijevi se koriste, LG, plastične, pocinčane??? Gusane obujmice, za koje cijevi, sa kojim izlazima?
Odgovor 1: 
Tehnička specifikacija je urađena na osnovu evidencija nabavljene robe tokom 2022.godine za potrebe preduzeća "Vodovod i kanalizacija" doo Tuzi.

Službenica za javne nabavke
Danijela Djeljaj
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